# Objet geolocalisationWrapper (geolocalisation)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| geolocalisation | Objet geolocalisation | cf. type geolocalisation | 1..1 | Object geolocalisation |  |

# Type geolocalisation

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| resourceDetails | Ressource | cf. type resource | 0..n | Une liste d’objets Resource détaillant les ressources demandées ainsi que celles notifiées non encore décrites au demandeur |  |

# Type resource

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| id | Identifiant de la ressource | string | 1..1 | Identifiant unique de la ressource dans le système du partenaire propriétaire | 76\_45101#SMUR1# |
| orgId | Identifiant de l'organisation propriétaire | string | 1..1 | Identifiant unique de l'organisme : {pays}.{domaine}.{code département}.{organisation}.{structure interne}\*.{unité fonctionnelle}\* | fr.health.760.samu76 |
| name | Nom de la ressource | string | 0..1 | Nom de la ressource | SMUR 1 Rouen |
| type | Type de ressource | string | 1..1 | Catégorie de la ressource (SMUR, SDIS, TSU, SNP, MSPE, navire) | SMUR |
| nature | Nature de la ressource | string | 0..1 | Nature de la ressource (effector, base) |  |
| mobility | Mobilité de la ressource | string | 0..1 | Mobilité de la ressource (fix, vehicle, helicopter, ship) | Vehicle |
| capacity | Capacités de la ressource | string | 0..1 | Capacité de transport d'un patient |  |
| contacts | Contacts | cf. type contact | 0..n | Liste de contacts utiles pour contacter par exemple le véhicule ou le personnel engagé dans l'opération. |  |

# Type contact

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| type | Type de contact | string | 0..1 | Type de contact, voir énumération associée 1. PMRADD (si RFGI disponible) 2. PHNADD pour téléphonie | PHNADD |