# Objet geolocalisation

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| resourceDetails | Ressource | cf. type resource | 0..n | Une liste d’objets Resource détaillant les ressources demandées ainsi que celles notifiées non encore décrites au demandeur |  |

# Type resource

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| id | Identifiant de la ressource | string | 1..1 | Identifiant unique de la ressource dans le système du partenaire propriétaire | 76\_45101#SMUR1 |
| orgId | Identifiant de l'organisation propriétaire | string | 1..1 | Identifiant unique de l'organisme : {pays}.{domaine}.{organisation}.{structure interne}\*.{unité fonctionnelle}\* \*données facultatives | fr.health.samu76A |
| name | Nom de la ressource | string | 0..1 | Nom donné à la ressource par l'organisme propriétaire.  L'immatriculation peut être utilisée dans le nom courant des véhicules. | SMUR 1 Rouen |
| type | Type de ressource | string (ENUM: SMUR, SDIS, TSU, SNP, MSPE, SHIP) | 1..1 | Catégorie de la ressource (SMUR, SDIS, TSU, SNP, MSPE, navire) | SMUR |
| nature | Nature de la ressource | string (ENUM: EFFECTEUR, BASE) | 0..1 | Nature de la ressource (effecteur, base) | BASE |
| mobility | Mobilité de la ressource | string (ENUM: FIXE, VEHICULE, HELICOPTERE, SHIP ) | 0..1 | Mobilité de la ressource (fixe, vehicule, heliporté, navire) | VEHCL |
| capacity | Capacités de la ressource | string (ENUM: URGENCE, MEDICALE, PARAMEDICALE, INCONNUE) | 0..1 | Capacité de transport d'un patient | MED |
| contacts | Contacts | cf. type contact | 0..n | Liste de contacts utiles pour contacter par exemple le véhicule ou le personnel engagé dans l'opération. |  |

# Type contact

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de balise | Champ correspondant | Format | Cardinalité | Description | Exemple |
| type | Type de contact | string (ENUM: PMRADD, PHNADD) | 0..1 | Type de contact, voir énumération associée 1. PMRADD (si RFGI disponible) 2. PHNADD pour téléphonie | PHNADD |
| details | Détails de contact | string | 0..1 | 1. RFGI (si RFGI disponible) 2. Numéro de téléphone | 0612342536 |